Задачи для самостоятельного решения

Задача №1

Исходные данные:

Кабельные линии:

№ | длина | ХСО на 1 км
КЛ1 | 49,8 км | 118×103
КЛ2 | 45,6 км | 126×103
КЛ3 | 41,2 км | 139×103
КЛ4 | 46,4 км | 147×103
КЛ5 | 35 км | 44×103

Трансформаторы

№ | напряжения | UК%
Т1 | 220/35 | 8,5
Т2 | 35/10,5 | 11
Т3 | 35/10,5 | 10

Реактор (Р): 400 А; Х%= 8%

Система (С): 115 кВ.

Определить ток замыкания на землю в указанной точке; определить необходимость установки и величину индуктивного сопротивления реактора, через который заземляется нейтраль трансформатора.

Задача №2

Исходные данные:

Рис 1

Асинхронный двигатель (АД): 3000 кВт; 6 кВ; cosφ=0,9; h=0,93; КП=5,3; МП*(Н)=0,86

Кабельная линия (КЛ): 1,86 км; Х=0,071 Ом/км;

Реактор (Р): 10 кВ; 400 А; Х%= 2,7%

Система (С): 6 кВ.

Рассчитать в именованных и относительных единицах пусковой ток двигателя. Определить начальный момент двигателя в относительных единицах.

Задача №3

Исходные данные:

Хd*=0,12; ХС*=0,15+j0,3; P0*=0,82; Q0*=0,572; U*C=0,9;

Для электротехнической системы с шинами неизменного напряжения построить векторную диаграмму напряжений и угловую характеристику активной мощности эквивалентного генератора.

Задача №4

Исходные данные:

Система: ХС= 80 Ом,

Линия: =0,43 Ом/км; км;

Трансформатор: 40 МВА; 115/6 кВ: UK= 10%.

Статические характеристики нагрузки: Р*=-0,1 + 0,8U*; Q*= 1 –5U*+4,7U2*.

Узел нагрузки питается от мощной СЭС. Определить запас статической устойчивости по напряжению.

Задача №5

Исходные данные:

Система: МВА,

Линии (Л1,Л2): длина 160 км, Ом/км, Ом/км, тросы заземлены.

Автотрансформаторы (Т1): МВА, кВ, кВ, кВ, ,,,.

Трансформаторы (Т2): МВА, кВ, кВ, , .

Состояние выключателей: В1-отключен, В2-включен, В3-отключен.

Для заданной схемы рассчитать начальный ток короткого замыкания (в амперах) в точке К.

Задача №6

Исходные данные:

Турбогенераторы: РH=80 МВт; cosjн=0,85 ; UH=10,5; X"d=0,146 ; X"d/R=40;

Трансформаторы: Т1- SH=80 МВА; UBН=121кВ; UHН=10,5 кВ; UK=10,5 %; X/R=20;

Т2- SH=80МВА; UBН=121кВ; UHН=10,5 кВ; UK=10,5%; X/R=20;

Реактор: UH=10 кВ; IH=2 кА; XP=8%; XP/R=40;

Задание: Рассчитать периодическую составляющую начального тока короткого замыкания, а также ударный ток КЗ в точке К.

Задача №7

Исходные данные:

Генератор: РH=80 МВт; cosjн=0,80 ; UH=6,3 кВ; X"d=0,143 ; X2=0,174 ; X"d/R=20 ;

Трансформатор- SH=60 МВА; UBН=115 кВ; UHН=6,3 кВ; UK=10,5 %; X/R=20 ;

Реактор UH=6 кВ; IH=2 кА; XP=10 %; XP/R=40;

Рассчитать ток при однофазном и двухфазном к.з. в точке К в относительных единицах.

Задача №8

Исходные данные:

Паспортные данные элементов:

Система: S’’=2500 МВА;

Линия: 100 км; =0,42 Ом/км; =0,09 Ом/км;

Нагрузки: Н1 - 44 МВА, Н2 - 50 МВА;

Автотрансформатор Т1: SH=63 МВА; UB=230 кВ; UС=121 кВ; UН= 11 кВ; UКВН=35 %; UКВС=22 %; UКСН=11 %; X/R= 20;

Трансформатор Т2: SH=125 МВА; UBН=121кВ; UHН=10,5 кВ; UK=10,5 %; X/R=30;

Для заданной схемы рассчитать (в именованных единицах):

1. Периодическую составляющую начального тока короткого замыкания в линии.

2. Ударный ток к.з