Задача №2

Исходные данные:

Рис 1

Асинхронный двигатель (АД): 2500 кВт; 6 кВ; cosφ=0,9; h=0,93; КП=5,3; МП*(Н)=0,86

Кабельная линия (КЛ): 1,86 км; Х=0,071 Ом/км;

Реактор (Р): 10 кВ; 400 А; Х%= 2,7%

Система (С): 6 кВ.

Рассчитать в именованных и относительных единицах пусковой ток двигателя. Определить начальный момент двигателя в относительных единицах.

Расчет параметров схемы замещения (рис.2)

базисные условия - SБ= 2,5 МВА, UБ= 6 кВ.

сопротивление реактора

сопротивление кабельной линии

сопротивление двигателя при пуске

ЭДС системы

1. Расчет токов

пусковой ток в о.е.

пусковой ток в килоамперах

2. Расчет момента

напряжение на двигателе в момент пуска

UПАД=IПXПАД=5,654519163*0,157924528=0,892987272.

пусковой момент двигателя