Задача №8

Исходные данные:

Паспортные данные элементов:

Система: S’’=1500 МВА;

Линия: 80 км; =0,42 Ом/км; =0,09 Ом/км;

Нагрузки: Н1 - 44 МВА, Н2 - 50 МВА;

Автотрансформатор Т1: SH=63 МВА; UB=230 кВ; UС=121 кВ; UН= 11 кВ; UКВН=35 %; UКВС=22 %; UКСН=11 %; X/R= 20;

Трансформатор Т2: SH=125 МВА; UBН=121кВ; UHН=10,5 кВ; UK=10,5 %; X/R=30;

Для заданной схемы рассчитать (в именованных единицах):

1. Периодическую составляющую начального тока короткого замыкания в линии.

2. Ударный ток к.з

Решение:

Выбираем базисные условия:

МВА

кВ

кВ

кВ

кА

кА

кА

Построение схемы замещения:

Расчет параметров элементов схемы замещения:

Система:

Автотрансформатор:

Линия:

Трансформатор:

Нагрузки:

Преобразование схемы замещения:

Периодическая составляющая тока короткого замыкания:

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания:

с

рад/с

с

Ударный ток КЗ:

Периодическая составляющая тока короткого замыкания в именованных единицах:

кА

Ударный ток КЗ в именованных единицах:

кА