Задача №6

Исходные данные:

Турбогенераторы: РH=60 МВт; cosjн=0,80 ; UH=10,5; X"d=0,146 ; X"d/R=40;

Трансформаторы: Т1- SH=80 МВА; UBН=121кВ; UHН=10,5 кВ; UK=10,5 %; X/R=20;

Т2- SH=100МВА; UBН=121кВ; UHН=10,5 кВ; UK=10,5%; X/R=20;

Реактор: UH=10 кВ; IH=2 кА; XP=8%; XP/R=40;

Задание: Рассчитать периодическую составляющую начального тока короткого замыкания, а также ударный ток КЗ в точке К.

Решение:

Выбираем базисные условия:

МВА

кВ

кВ

кА

кА

Построение схемы замещения:

Расчет параметров элементов схемы замещения:

МВА

МВА

;

;

кА;

Преобразование схемы замещения:

Периодическая составляющая тока короткого замыкания:

Апериодическая составляющая тока короткого замыкания:

с

рад/с

с

Ударный ток КЗ