Глава 16

16.1. Классификация мероприятий по повышению устойчивости систем электроснабжения

Для повышения устойчивости СЭС промышленных предприятий, транспорта, объектов городского хозяйства и предприятий агропрома предусматриваются экономически и технически обоснованные мероприятия. Различают мероприятия на стадии проектирования СЭС и вводимые дополнительно в процессе их эксплуатации.

Считая условно, что некоторые элементы системы являются основными (турбины, генераторы, трансформаторы, ЛЭП, синхронные компенсаторы, выключатели), а другие элементы - дополнительными (переключательные пункты, установки компенсации индуктивных сопротивлений электропередачи, активные и индуктивные сопротивления в нейтрали трансформаторов, нагрузочные сопротивления для торможения генераторов при сбросах нагрузки,, устройства для ресинхронизации генераторов и т. д.), мероприятия но повышению устойчивости СЗС и качества переходных процессов можно разделить на две группы:

1) основные мероприятия, предусматривающие изменение параметров СЭС с помощью основных элементов;

2) дополнительные мероприятия, осуществляемые путем установки дополнительных устройств.

По влиянию на показатели СЭС различают мероприятия, направленные на изменение параметров режима, и мероприятия, направленные на изменение параметров СЭС, а по влиянию на устойчивость СЭС - мероприятия, направленные на повышение статической устойчивости, и мероприятия по обеспечению динамической устойчивости.

При рассмотрении всех мероприятий необходимо учитывать возможности автоматического управления и регулирования, позволяющие в ряде случаев с минимальными затратами добиваться желательного повышения устойчивости и надежности электроснабжения. Ниже описываются мероприятия, которые получили наиболее широкое практическое применение.